НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

      12 грудня 2017 р.	м. Київ	              № 410 	

Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування чинності національних нормативних документів та зміни до національного нормативного документа

Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані 
з європейськими нормативними документами методом перекладу, з наданням чинності з 01 січня 2019 року:
1	ДСТУ EN 818-1:2017  
(EN 818-1:1996 + А1:2008, IDT)   
	Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання
— На заміну ДСТУ EN 818-1:2014 	
2	ДСТУ EN 818-2:2017
(EN 818-2:1996 + А1:2008; IDT)
	Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 8
— На заміну ДСТУ EN 818-2:2014	
3	ДСТУ EN 818-3:2017
(EN 818-3:1999 + А1:2008, IDT)
	Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4
— На заміну ДСТУ EN 818-3:2014 	
4	ДСТУ EN 818-4:2017
(EN 818-4:1996 + А1:2008, IDT)
	Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8
— На заміну ДСТУ EN 818-4:2014	
5	ДСТУ EN 818-5:2017
(EN 818-5:1999 + А1:2008, IDT)
	Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4
— На заміну ДСТУ EN 818-5:2014	
6	ДСТУ EN 818-6:2017
(EN 818-6:2000 + А1:2008, IDT)
	Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Стропи ланцюгові. Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування 
— На заміну ДСТУ EN 818-6:2014	
7	ДСТУ EN 60332-1-2:2017
(EN 60332-1-2:2004; А1:2015; А11:2016, IDT;
 IEC 60332-1-2:2004; А1:2015, IDT)
	Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 
1 кВ.
— На заміну ДСТУ EN 60332-1-2:2016 
(EN 60332-1-2:2004, IDT); 
ДСТУ EN 60332-1-2:2016/Зміна № 1:2016
 (EN 60332-1-2:2004/A1:2015, IDT)	
2. Скасувати чинність національних нормативних документів  
з 01 січня 2019 року:
1	ДСТУ EN 818-1:2014	Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання	
2	ДСТУ EN 818-2:2014	Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для стропів. Клас 8	
3	ДСТУ EN 818-3:2014	Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4	
4	ДСТУ EN 818-4:2014	Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8	
5	ДСТУ EN 818-5:2014	Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4	
6	ДСТУ EN 818-6:2014	Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги безпеки. Частина 6. Стропи ланцюгові. Настанова з експлуатації і технічного обслуговування	
7	ДСТУ EN 60332-1-2:2016
(EN 60332-1-2:2004, IDT)	Вогневі випробування електричних та волокон-но-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробу-вання на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт	
3 Скасувати чинність зміни до національного нормативного документа  
з 01 січня 2019 року:
1	ДСТУ EN 60332-1-2:2016/
Зміна № 1:2016 
(EN 60332-1-2:2004/A1:2015, IDT)	Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт	
4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.

Генеральний директор                                                        Г. В. Лісіна