НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ
(ДП «УкрНДНЦ)

НАКАЗ

29 грудня 2018 р.	Київ	№ 543	

Про відновлення дії 
міждержавних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію міждержавних стандартів на період від 01 січня 2019 року 
до 01 січня 2022 року:

1.		ГОСТ 10058–90	Подшипники радиальные шариковые однорядные для приборов. Технические условия	
2.		ГОСТ 10120–71	Парафины нефтяные. Метод определения фракционного состава	
3.		ГОСТ 10121–76	Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия	
4.		ГОСТ 1012–72	Бензины авиационные. Технические условия	
5.		ГОСТ 10214–78	Сольвент нефтяной. Технические условия	
6.		ГОСТ 10289–79	Масло для судовых газовых турбин. 
Технические условия	
7.		ГОСТ 10306–75	Масла смазочные. Метод определения потерь 
от испарения в динамических условиях	
8.		ГОСТ 1033–79	Смазка, солидол жировой. Технические условия
	
9.		ГОСТ 10363–78	Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия	
10.		ГОСТ 10433–75	Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Технические условия	
11.		ГОСТ 10541–78	Масла моторные универсальные 
и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия	
12.		ГОСТ 10577–78	Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей	
13.		ГОСТ 10594–80	Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров	
14.		ГОСТ 10877–76	Масло консервационное К-17. 
Технические требования	
15.		ГОСТ 11011–85	Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2	
16.		ГОСТ 11063–77	Масла моторные с присадками. 
Метод определения стабильности 
по индукционному периоду осадкообразования	
17.		ГОСТ 11110–75	Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия	
18.		ГОСТ 11122–84	Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. 
Технические условия	
19.		ГОСТ 11362–76	Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием	
20.		ГОСТ 11382–76	Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода	
21.		ГОСТ 11503–74	Битумы нефтяные. Метод определения 
условной вязкости	
22.		ГОСТ 11504–73	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя 
из жидких битумов	
23.		ГОСТ 11508–74	Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком	
24.		ГОСТ 11512–65	Битумы нефтяные. Метод определения зольности

25.		ГОСТ 11802–88	Топливо для реактивных двигателей. 
Метод определения термоокислительной стабильности в статических условиях	
26.		ГОСТ 11930.0–79	Материалы наплавочные. Общие требования 
к методам анализа	
27.		ГОСТ 11955–82	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия	
28.		ГОСТ 12.1.035–81	ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума 
и методы измерений	
29.		ГОСТ 12.3.036–84	ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности	
30.		ГОСТ 12068–66	Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации	
31.		ГОСТ 12221–79	Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры	
32.		ГОСТ 12329–77	Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки 
и ароматических углеводородов	
33.		ГОСТ 12337–84	Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия	
34.		ГОСТ 12349–83	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама	
35.		ГОСТ 12353–78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта	
36.		ГОСТ 12354–81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена	
37.		ГОСТ 12360–82	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора	
38.		ГОСТ 12362–79	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия	
39.		ГОСТ 12363–79	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена	
40.		ГОСТ 12364–84	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия 	
41.		ГОСТ 12365–84	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония	
42.		ГОСТ 12433–83	Изооктаны эталонные. Технические условия	
43.		ГОСТ 12525–85	Цетан эталонный. Технические условия	
44.		ГОСТ 12672–77	Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия	
45.		ГОСТ 13076–86	Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия	
46.		ГОСТ 13374–86	Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия	
47.		ГОСТ 13379–82	Нефть. Определение углеводородов С1—С6 методом газовой хроматографии	
48.		ГОСТ 13380–81	Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы	
49.		ГОСТ 13538–68	Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием	
50.		ГОСТ 13585–68	Сталь. Метод валиковой пробы для определения допускаемых режимов дуговой сварки 
и наплавки	
51.		ГОСТ 14068–79	Паста ВНИИ НП-232. Технические условия	
52.		ГОСТ 14296–78	Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия	
53.		ГОСТ 1431–85	Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле	
54.		ГОСТ 14710–78	Толуол нефтяной. Технические условия	
55.		ГОСТ 14776–79	Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры	
56.		ГОСТ 14–88	Станки плоскошлифовальные с круглым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности	
57.		ГОСТ 15037–69	Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. Технические условия	
58.		ГОСТ 15164–78	Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры	
59.		ГОСТ 15171–78	Присадка АКОР-1. Технические условия	
60.		ГОСТ 1547–84	Масла и смазки. Метод определения наличия воды	
61.		ГОСТ 15819–85	Масла РМ и РМЦ. Технические условия	
62.		ГОСТ 15878–79	Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры	
63.		ГОСТ 15886–70	Масла нефтяные. Метод определения смол	
64.		ГОСТ 16038–80	Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры	
65.		ГОСТ 16105–70	Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия	
66.		ГОСТ 16422–79	Смазка трансмиссионная полужидкая 
ЦИАТИМ-208. Технические условия	
67.		ГОСТ 16728–78	Масло ВНИИ НП-403. Технические условия	
68.		ГОСТ 16799–79	Коксы нефтяные замедленного коксования. Отбор и подготовка проб	
69.		ГОСТ 16862–71	Смазка ВНИИ НП-263. Технические условия	
70.		ГОСТ 17051–82	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения тантала	
71.		ГОСТ 17349–79	Пайка. Классификация способов	
72.		ГОСТ 17362–71	Масла нефтяные. Метод определения числа омыления 	
73.		ГОСТ 17479.3–85	Масла гидравлические. Классификация 
и обозначение	
74.		ГОСТ 17479.4–87	Масла индустриальные. Классификация 
и обозначения	
75.		ГОСТ 17–70	Станки токарно-револьверные. Нормы точности	
76.		ГОСТ 17751–79	Топливо для реактивных двигателей. 
Метод определения термоокислительной стабильности в динамических условиях	
77.		ГОСТ 1797–78	Станки резьбофрезерные. Нормы точности	
78.		ГОСТ 1805–76	Масло приборное МВП. Технические условия	
79.		ГОСТ 18130–79	Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия	
80.		ГОСТ 18179–72	Смазка ОКБ-122-7. Технические условия	
81.		ГОСТ 18375–73	Масло смазочное 132-08. Технические условия	
82.		ГОСТ 18597–73	Топливо для двигателей. Метод определения коррозионной активности в условиях конденсации воды	
83.		ГОСТ 18598–73	Топливо для реактивных двигателей. 
Метод определения коррозионной активности при повышенных температурах	
84.		ГОСТ 1861–73	Масла компрессорные. Технические условия	
85.		ГОСТ 18852–73	Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия	
86.		ГОСТ 19199–73	Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств	
87.		ГОСТ 19249–73	Соединения паяные. Основные типы 
и параметры	
88.		ГОСТ 19295–73	Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности	
89.		ГОСТ 19296–73	Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы	
90.		ГОСТ 19337–73	Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия	
91.		ГОСТ 19521–74	Сварка металлов. Классификация	
92.		ГОСТ 19537–83	Смазка пушечная. Технические условия	
93.		ГОСТ 19538–74	Замазка 33К-3у. Технические условия	
94.		ГОСТ 1957–73	Смазка консталин. Технические условия	
95.		ГОСТ 19678–74	Масла вакуумные. Метод определения упругости паров и температуры кипения	
96.		ГОСТ 19738–74	Припои серебряные. Марки	
97.		ГОСТ 19739–74	Полосы из припоев серебряных. 
Технические условия	
98.		ГОСТ 19746–74	Проволока из припоев серебряных. 
Технические условия	
99.		ГОСТ 19774–74	Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия	
100.		ГОСТ 19782–74	Паста ВНИИ НП-225. Технические условия	
101.		ГОСТ 19791–74	Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия	
102.		ГОСТ 19832–87	Смазка ВНИИ НП-260. Технические условия	
103.		ГОСТ 20242–74	Присадки и масла с присадками. 
Метод определения хлора	
104.		ГОСТ 20284–74	Нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ	
105.		ГОСТ 20303–74	Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1	
106.		ГОСТ 20354–74	Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения испаряемости 
в чашечках	
107.		ГОСТ 20421–75	Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия	
108.		ГОСТ 20457–75	Масла моторные. Метод оценки антиокислительных свойств на установке ИКМ	
109.		ГОСТ 20458–89	Смазка Торсиол-55. Технические условия	
110.		ГОСТ 20485–75	Пайка. Метод определения затекания припоя 
в зазор	
111.		ГОСТ 20487–75	Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала	
112.		ГОСТ 20502–75	Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности 	
113.		ГОСТ 20734–75	Жидкость рабочая 7-50С-3. Технические условия	
114.		ГОСТ 20799–88	Масла индустриальные. Технические условия	
115.		ГОСТ 20924–75	Бензины автомобильные и авиационные. 
Метод определения интенсивности окраски	
116.		ГОСТ 20944–75	Жидкости для авиационных гидросистем. 
Метод определения термоокислительной стабильности и коррозионной активности	
117.		ГОСТ 20991–75	Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах	
118.		ГОСТ 20994–75	Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при низких температурах	
119.		ГОСТ 21046–86	Нефтепродукты отработанные. 
Общие технические условия	
120.		ГОСТ 21058–75	Жидкости для авиационных гидросистем и масла авиационные. Метод определения пенообразующих свойств	
121.		ГОСТ 21103–75	Топливо для реактивных двигателей. 
Метод определения мыл нафтеновых кислот	
122.		ГОСТ 21490–76	Масла моторные. Метод определения моющих средств на установке УИМ-6-НАТИ	
123.		ГОСТ 21534–76	Нефть. Методы определения содержания хлористых солей	
124.		ГОСТ 21547–76	Пайка. Метод определения температуры распайки	
125.		ГОСТ 21548–76	Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения	
126.		ГОСТ 21549–76	Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала	
127.		ГОСТ 21743–76	Масла авиационные. Технические условия	
128.		ГОСТ 21748–76	Масло МЗ-52. Технические условия	
129.		ГОСТ 21749–76	Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров	
130.		ГОСТ 21822–87	Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия	
131.		ГОСТ 21876.4–76	Ферромарганец. Методы определения кремния	
132.		ГОСТ 21876.5–76	Ферромарганец. Методы определения фосфора	
133.		ГОСТ 22054–76	Бензины автомобильные и авиационные. 
Метод оценки химической стабильности	
134.		ГОСТ 22245–90	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия	
135.		ГОСТ 22310–84	Ферросплавы. Метод определения гранулометрического состава	
136.		ГОСТ 22898–78	Коксы нефтяные малосернистые. 
Технические условия	
137.		ГОСТ 22985–90	Газы углеводородные сжиженные. 
Метод определения сероводорода 
и меркаптановой серы	
138.		ГОСТ 22990–78	Машины контактные. Термины и определения	
139.		ГОСТ 23008–78	Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия	
140.		ГОСТ 23046–78	Соединения паяные. Метод испытаний на удар	
141.		ГОСТ 23137–78	Припои медно-цинковые. Марки	
142.		ГОСТ 23175–78	Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определения термоокислительной стабильности	
143.		ГОСТ 23240–78	Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой	
144.		ГОСТ 23497–79	Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия	
145.		ГОСТ 23510–79	Смазка Униол-2. Технические условия	
146.		ГОСТ 23639–79	Присадка КП. Технические условия	
147.		ГОСТ 23792–79	Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры	
148.		ГОСТ 23797–79	Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла	
149.		ГОСТ 23904–79	Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями	
150.		ГОСТ 24167–80	Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб	

2. Заступнику начальника відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика Стандарти.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор						                            Г. В. Лісіна