НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)
НАКАЗ
07 серпня 2017 р.	м. Київ	№ 211	
Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, поправки до національного нормативного документа
та скасування національних нормативних документів 
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими та міжнародними нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:
1		ДСТУ EN 1337-3:2017 
(EN 1337-3:2005, IDT)	Конструкція опор. Частина 3. Опори еластомерні.
— Вперше
	
2		ДСТУ EN 1498:2017 
(EN 1498:2006, IDT)
	Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Рятувальні петлі
— Вперше
	
3		ДСТУ EN 13032-4:2017 
(EN 13032-4:2015, IDT)
	Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. Частина 4. Світлодіодні лампи, модулі та світильники 
— Вперше
	
4		ДСТУ EN 13956:2017 
(EN 13956:2012, IDT)	Гнучкі листи для гідроізоляції. Гумові та пластмасові листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення і характеристики
— Вперше
	
5		ДСТУ EN 60662:2017 
(EN 60662:2012, IDT)
	Лампи натрієві високого тиску. Вимоги до робочих характеристик
— На заміну ДСТУ EN 60662–2001
	
6		ДСТУ EN 61167:2017
(EN 61167:2016, IDT)
	Лампи металогалогенні. Вимоги до робочих характеристик
— На заміну ДСТУ EN 61167:2014
	
7		ДСТУ EN 62612:2017 
(EN 62612:2013, IDT)
	Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик
— На заміну ДСТУ IEC/PAS 62612:2012
	
8		ДСТУ EN ISO 11063:2017 
(EN ISO 11063:2013, IDT;
ISO 11063:2012, IDT)	Якість ґрунту. Метод прямого екстрагування ДНК з ґрунтових проб
— Вперше
	
9		ДСТУ EN ISO 12404:2017 
(EN ISO 12404:2015, IDT;
ISO 12404:2011, IDT)	Якість ґрунту. Настанови щодо вибирання та застосування методів скринінгу
— Вперше
	
10		ДСТУ EN ISO 16198:2017
 (EN ISO 16198:2015, IDT;
ISO 16198:2015, IDT)	Якість ґрунту. Випробування з рослинами для оцінювання біологічної доступності мікроелементів у навколишньому середовищі для рослин
— Вперше
	
11		ДСТУ EN ISO 17184:2017 
(EN ISO 17184:2014, IDT;
ISO 17184:2014, IDT)	Якість ґрунту. Визначення вуглецю і азоту методом інфрачервоної спектроскопії ближньої області (ІСБО)
— Вперше
	
12		ДСТУ EN ISO 23161:2017 
(EN ISO 23161:2011, IDT;
ISO 23161:2009, IDT)	Якість ґрунту. Визначення окремих олово-органічних сполук методом газової хроматографії
— Вперше
	
13		ДСТУ IEC 60055-1:2017 
(IEC 60055-1:1997 +
+ АMD1:2005, IDT)
	Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Частина 1. Випробування кабелів та арматури до них
— Вперше
	
14		ДСТУ ISO 10359-1:2017 
(ISO 10359-1:1992, IDT)
	Якість води. Визначення фториду. Частина 1. Електрохімічний метод для питної та слабкозабрудненої води
— Вперше
	
15		ДСТУ ISO 10530:2017 
(ISO 10530:1992, IDT)
	Якість води. Визначення розчинених сульфідів. Фотометричний метод з використанням метиленового синього
— Вперше
	
16		ДСТУ ISO 10566:2017 
(ISO 10566:1994, IDT)
	Якість води. Визначення алюмінію. Спектрометричний метод з пірокатехіновим фіалковим
— Вперше
	
17		ДСТУ ISO 11423-2:2017 
(ISO 11423-2:1997, IDT)
	Якість води. Визначення бензолу і деяких похідних. Частина 2. Метод з використанням екстрагування та газової хроматографії
— Вперше
	
18		ДСТУ ISO 17378-2:2017 
(ISO 17378-2:2014, IDT)
	Якість води. Визначення арсену та стибію. Метод з використанням генерації гідридів та атомно-абсорбційної спектрометрії
— Вперше
	
19		ДСТУ ISO 18412:2017 
(ISO 18412:2005, IDT)
	Якість води. Визначення хрому (VI). Фотометричний метод для слабкозабруднених вод
— Вперше
	
20		ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2017 (ETSI EN 302 217-1:2017, IDT)
	Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
— На заміну ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2009
	
21		ДСТУ ETSI EN 302 307-1:2017 (ETSI EN 302 307-1:2014, IDT)
	Друге покоління структури кадрів, канального кодування та системи модуляції для супутникових систем мовлення, інтерактивних послуг, збору новин та інших широкосмугових застосувань. Частина 1. DVB-S2
— Вперше
	
22		ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2017 (ETSI TS 151 010-1:2017, IDT)
	Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку GSM абонентське. Частина 1. Основні параметри та методи випробування
— На заміну ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007
	
23		ДСТУ ETSI EG 203 336:2017 (ETSI EG 203 336:2015, IDT)
	Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Розроблення гармонізованих стандартів для радіообладнання. Настанова щодо вибору технічних параметрів
— Вперше
	
24		ДСТУ ETSI EG 203 367:2017 (ETSI EG 203 367:2016, IDT)
	Настанова щодо застосування гармонізованих стандартів для радіообладнання з багатьма радіотехнологіями, комбінованого радіообладнання і обладнання без радіотехнологій
— Вперше
	
2. Прийняти поправку до національного нормативного документа, гармонізованого з європейським нормативним документом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 жовтня 2017 року:

1		ДСТУ EN 62612:2017/
Поправка № 1:2017
(EN 62612:2013/AC:2016, IDT) 	Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик
	
3. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 жовтня 2017 року:

1		ДСТУ EN 60662–2001	Лампи натрієві високого тиску 
(EN 60662:1993, IDT)
	
2		ДСТУ EN 61167:2014	Лампи металогалогенні. Вимоги до робочих характеристик (EN 61167:2011, IDT)
	
3		ДСТУ IEC/PAS 62612:2012	Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик (IEC/PAS 62612:2009, IDT)
	
4		ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2009	Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 302 217-1:2007, IDT)
	
5		ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007	Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSМ абонентське. Основні параметри та методи вимірювання
(ETSI TS 151 010-1:2002, IDT)	
4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.
В. о. генерального директора	Г. В. Лісіна